**ATLANTIC 150 VM**

**ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?**

Электрический накопительный водонагреватель ATLANTIC 150 VM объемом 150 литров предназначен для установки на объектах с повышенным уровнем потребления горячей воды. Данная модель прекрасно подойдет для коттеджей, мини-гостиниц, кафе, салонов красоты, SPA-центров.

Благодаря своему современному дизайну водонагреватель ATLANTIC 150 VM гармонично впишется в любой интерьер.

**НАГРЕВ**

Нагревательный элемент мощностью 2200 Вт позволяет нагреть воду до 60 °С за 4 часа 10 минут.

В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН. Магниевый анод применяется как основная защита рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии. Для дополнительной защиты инженеры компании ATLANTIC разработали уникальную технологию — Ohmic Protection (OPro). Между ТЭНом и магниевым анодом установлено устройство, которое позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза.

**ВНУТРЕННИЙ БАК**

Внутренний бак дополнительно защищен высококачественной эмалью, содержащей цирконий. Все водонагреватели ATLANTIC VM имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет снизить расходы тепла всего до 5–6 °С в сутки и сохранять воду горячей в течение нескольких дней (до недели).

**СЕРВИС**

Компания ATLANTIC имеет самую широкую сеть авторизованных сервисных центров в России. Вы также можете обратиться за помощью или консультацией в call-центр.

**ГАРАНТИЯ**

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя составляет 5 лет, на электрическую часть — 2 года.

**ОСОБЕННОСТИ**

* Вертикальный монтаж.
* Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта.
* Магниевый анод.
* Антикоррозийная система OPro.
* Экологически чистая изоляция из пенополиуретана.
* Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали.
* Термостат с защитой от перегрева.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | VM 150 D443-1-M |
| Объем, л | 150 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2200 |
| Нагревательный элемент | медный ТЭН |
| Регулятор температуры | под крышкой |
| Напряжение, В | 220 |
| Максимальная температура нагрева, ⁰С | 65 ± 3 |
| Время нагрева ΔT=50⁰C , мин | 250 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тепловые потери при 63⁰С, кВт·ч/24 ч | 1.65 |
| Класс защиты | IP 24 |
| Установка  | вертикальная |
| Тип управления | механический |
| Материал внутреннего бака | сталь |
| Форма | цилиндрическая |
| Габариты (ВхШхГ),мм | 1210х540х540 |
| Вес, кг | 36 |
| Цвет  | белый |
| Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
| Гарантия на рабочий бак, лет | 5 |

Информационная поддержка по всей территории России 8 800 100 21 77 (бесплатно со всех телефонов), http://www.atlantic-niemen.ru